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	본 제안요청서는 IT구조진단 개선 제안서 작성을 위해 제공하는 것으로 그 외의 목적으로 사용할 수 없으며, 타사 등에 배포할 수 없습니다.


1. 사업명 : 네트워크 구조 개선 사업
2. 일반
1. 회사명 : NICE인프라㈜

- 세부사항은 홈페이지 참조(www.niceinfra.co.kr)
나. 제안 자격 : 하기 요건에 만족하는 사업자
- 접수 마감일 기준으로 NICE그룹(계열사 포함) 및 국가기관 또는 지방자치단체의 부적합한 업체로 제재 받고 있지 아니한 사업자
- 최근 3년 이내에 본 제안 분야 구축 수행 실적이 있는 사업자
3. 사업 목적 및 계획 일정
1. 사업 목적
1) Biz 서비스 네트워크 인프라 개선
· 장애 영향 범위 최소화를 위한 서비스별 네트워크 인프라 분리 (재)구성
· 서비스 별 차등화 된 보안정책 및 컴플라이언스 적용이 가능한 환경 구축

2) 내부 사용자 서비스 업무망 통합 구성
· 산재되어 있는 내부 사용자의 업무망(서비스 및 인터넷 접속 등)을 IDC로 통합 구성

2. 추진 계획(안)
	구분
	일정
	비고

	사전 준비
	~ 07월
	사전 조사

	사업자 선정
	~ 08월/9월초
	입찰 공고, 품의 및 계약

	사업 수행
	계약 이후 ~ 12월
	시스템 구축 및 운영

	사업 종료
	~ 12월말
	검수(진행 상황에 따라 일정 변경될 수 있음)


4. 사업 범위
1. 제안 대상

	구분
	유형
	구간
	수량
	모델
	비고

	IDC 서비스
네트워크
구조 개선
	L3
	인터넷 구간
	2
	Cisco C9300-24T
	

	
	FW
	인터넷 구간
	2
	FortiGate FG-401G
	

	IDC 內 통합
사용자망 구성
	RACK
	-
	3
	IDC 규격랙
	네트워크 RACK(2),
서버 RACK(1)

	기타 비용
	인건비
	-
	1
	1M/M
	관리 PM

	
	이전
	-
	-
	무진동 차량 등
	보험 가입 포함

	
	케이블
	-
	100
	CAT6
	사용자망 및 기타


나 . 제안 대상 상세
1) 사업 PM 및 CISCO 장비
1) 사업관리
	구분
	내 용
	비고

	사업관리(PM) 요건
	프로젝트 관리자(PM) 1명 투입(1 M/M)

· 365 서비스 대상 전환 작업 PM 경험 다수 必
· 프로젝트 진행 관리 뿐만 아니라 서비스 전환 
작업에 대한 시나리오(안)을 제안할 수 있는 기술력
보유 必 
	

	수행기간
	· 초기 회의(일정 공유 및 WBS 작성) 

· 9월 중 2주 상주(환경 검토/재 구축 시나리오 작성)
· 10월 초 2주 상주(1차/2차 전환 준비 및 이행) 
· 12월 검수 활동 및 마무리
	1M/M

	사업수행
	· 상세 WBS 작성 및 일정 관리
· 서비스별 인프라(네트워크) 재 구축에 대한 작업 시나리오(방향성) 제시 및 작성
· 사업 준비 및 수행에 대한 전반적인 확인 및 검토
· 작업 완료 후 안정성 확인 및 보고(검수)  
	


2) L3 스위치
· 시스코 社 C9300-24T 제품 2대(전원 이중화 필수)
· 상기 모델이 5년이내 EoS 계획이 있을 시 차세대 모델로 제안 요청
3) 이전
	구분
	최소 요구사항
	비고

	이전 대상
	RACK 1대(장비 Full 장착) , 1U 장비 6식(별도)
	

	철거
	기존 장비 전원 차단, 케이블 식별, 안전한 철거 수행
	

	운송
	장비 손상 방지를 위한 포장 및 운송(무진동 차량 必)
	

	설치
	신규 설치 장소 Rack Mount 및 장비 정위치
	


4) 케이블포설
	구분
	최소 요구사항
	비고

	포설 대상
	전살실(3F, 5F) 케이블 포설
	

	케이블 종류
	CAT6 UTP * 100EA
	

	1
	벨크로 사용, 과도한 케이블 타이 사용 금지
	

	라벨링
	케이블 양단 및 패치패널 라벨 부착
	


5) RACK 3대
	모델명
	수량
	용도
	비고

	네트워크 표준랙 19인치
	2
	네트워크 Rack
	42U

	서버 표준랙 19인치
	1
	서버 Rack
	42U


· 전원 분배(공통) : 19인치 Rack Mount PDU(멀티탭) 제공
2) 방화벽
· 포티게이트 社 FG-401G 제품 2대(전원 이중화 필수)
· 상기 모델이 5년이내 EoS 계획이 있을 시 차세대 모델로 제안 요청
5. 공통 요건
1. 제안 방식
- 제공된 견적 양식으로 견적서 제출
- 상기 4-나-1) 사업 PM 및 CISCO 장비 제안은 턴키 제안 必
- 상기 4-나-2) 방화벽 제안은 개별 제안 가능함(1)제안 없이 2)제안 가능)
- 제안 시 각 항목에 대한 별도 가격 명시 필수, 합산 견적 X
나. 운영 관리 부문
- 대형 레퍼런스 사이트에서 1년 이상 이슈 없이 운영 중인 안정된 OS 제공
- 시스템 운영 관련 기술교육 및 매뉴얼 제공
- 구축 종료 후 무상유지보수 기간에 패치(신규 포함) 발생 시 자원 구성 및
  재 할당 등 관련 작업 지원
- 제품 도입 후 5년안에 EOS(End of Service)되지 않는 제품 제공
      다. 정보보안 부문(공통)
- 관리자 IP 설정 통제가 가능한 장비 
- NTP 시간 동기화 가능한 장비
- 감사 로그 및 시스템 로그를 전송, 저장 가능한 장비
6. 제출 서류 및 제안서 제출
   가. 제안사 소개자료 1부

- 회사 소개, 최근 3년간 재무상태, 조직 체계 및 인원 현황(본 제안 분야 위주)

- 주요 사업분야 및 보유기술 현황, 제안 분야 최근 3년간 수행 실적
나. 제출 서류 접수 마감
       - 2026년 9월 4일(금) 오후 16시
   다. 제출 서류 및 제출 방법
       - 제출 서류 : 가격 제안서(견적서) 1부, 제안사 소개자료 1부 : 별도 밀봉하여 제출
         사업 PM 제안 시 PM에 대한 경력서 제출 必
       - 제출 방법 : 본사 방문 제출
         경영지원실 이준우 매니저(02-2122-5432, ljwsm5@niceinfra.co.kr)
계약 조건 및 범위 등 IT 관련 문의 : 
IT운영실 곽준원 팀장(02-2122-5551, whitezero78@niceinfra.co.kr)
7. 사업자 선정 결과 안내
- 제출 서류 마감 후 사업자 선정 결과 통보
- 내부 사정에 따라 일정 변경될 수 있으며, 선정 결과는 개별 통보 예정
8. 유의사항
□ 접수된 제안 서류 등은 당사가 요청하지 않는 한 변경할 수 없으며, 계약 체결 시 계약 조건
의 일부로 간주 함

  □ 본 제안과 관련된 모든 정보는 제3자에게 누설하여서는 아니 되며, 보안사항을 철저히 준수

및 제안 이외의 용도로 사용할 수 없음

  □ 계약 체결 후에도 제안 서류 등의 내용이 허위로 작성한 사실이 발견되거나 제안된 내용을 

충족시키지 못할 경우 제안사는 일체의 손해배상 책임을 져야 함

  □ 사업자 선정은 당사가 정한 기준 및 절차에 따라 평가하여 우선협상대상자를 선정하며, 제안

사는 당사의 평가 절차 및 결과에 이의를 제기할 수 없음

  □ 평가결과의 세부내용 및 협상결과는 공개하지 않으며, 제안사가 제안 서류 등을 제출 할 경우

본 사업에 대해 어떠한 이의도 제기하지 않겠다는 의사표시로 간주 함

  □ 당사와 제안사간의 계약이 체결되어 실행되기 전까지 발생한 제안사의 어떠한 채무에 대해서

도 당사는 책임지지 않음.  끝.
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